連接7688DUO的時候，請依照下面的步驟開始執行：

1. 拿一條USB接到電腦上
2. 然後去聯發科下載driver
3. 下載Arduino IDE 1.8以上
4. 安裝好Arduino後，進入Arduino打開偏好設定，在下面一個開發板管理員位置輸入：

<http://download.labs.mediatek.com/package_mtk_linkit_smart_7688_test_index.json>

1. 然後重新開啟Arduino，(可能)會提示有需要更新的部分，如果沒有，就去工具→開發板→開發板管理員中搜尋 Media 7688，如果有的話，就做更新。
2. 更新完了以後進入裝置管理員，點LinkIt smart7688做更新。
3. 更新完後，在Arduino工具→開發板找到是否有LinkIt smart 7688
4. 確認有之後再繼續找工具→序列埠是否有連到裝置
5. 都有之後Arduino這設定玩了，接下來要設定網路
6. 對著7688上的wifi按20秒後放開，然後等個2分鐘看連接的筆電上是否有LinkItsmart7688什麼鬼的
7. 有了之後連進去，並開啟瀏覽器打192.168.100.1進入頁面
8. 進入頁面之後會要求設定一次密碼，於是就隨便設定一個密碼，輸入完後進行登入
9. 登入後會有各種訊息，右上角有語言可以選擇，然後點選上方的”網路”選項
10. 先測試設定AP mode設定一個wifi密碼(8位)，設定完按CONFIGUREandRESTART，然後再等個2分鐘
11. 看到自己WIFI上有這個Linksmart什麼鬼的之後進行連線，這個時候就會要求輸入密碼了，就是剛剛設定的WIFI密碼
12. 上面步驟都正常之後，回到192.168.100.1，登入繼續設定網路Station mode
13. 選一個要連接的WIFI網路，如果這個WIFI有密碼的話，需要輸入WIFI密碼。然後一樣按CONFIGURE and RESTART繼續等個2分鐘重啟
14. 等好了之後基本上就設定OK了，如果到這裡沒有連接上的話，就……
15. 沒連接上就各種玩裝置了，按看看RESET鍵，或是重新插入7688，或是按幾次WIFI之類的。
16. 用Advanced IP Scanner來查看是否有這個裝置，通常這個裝置的名稱是LinkIt之類的，如果沒有就重新19的步驟。
17. 步驟20確認有這個裝置之後就完成所有設定了，結束。